|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учетный номер** | **Классификация** | **Дата** | **Тип ВС** | **Борт.**  **номер** | **Характер события** | **Категория**  **ICAO-CAST** |
| 200661 | с. инцидент | 03.02.2020 | CL-600 (CRJ-100) | VQ-BNB | разрушение штока амортизатора передней опоры шасси | SCF-NP |
| 204725 | инцидент | 24.08.2020 | Ми-26Т | RA-06261 | ложное срабатывание сигнализации о пожаре в отсеке правого двигателя | SCF-NP |
| 205782 | инцидент | 16.10.2020 | Ми-8Т | RA-24144 | повышенный износ деталей 3-ей опоры левого двигателя | SCF-PP |
| 206623 | инцидент | 27.11.2020 | B767-200 | VP-BAI | неперекладка створок реверса СУ № 1 в режим прямой тяги | OTHR |
| 206722 | инцидент | 02.12.2020 | Ан-74 | RA-74016 | открытие грузовой рампы в полете | OTHR |
| 206781 | инцидент | 05.12.2020 | Hawker 850XP | VP-BNW | ложная сигнализация о невыпущенном положении передней опоры шасси | SCF-NP |
| 206801 | инцидент | 06.12.2020 | A-320 | VP-BLH | столкновение с птицей | BIRD |
| 206845 | инцидент | 08.12.2020 | ATR-72-212А | VQ-BLN | неуборка шасси | SCF-NP |
| 206883 | инцидент | 10.12.2020 | BD-700-1A11 | RA-67242 | негерметичность декомпрессионного клапана аварийной двери | SCF-NP,  ICE |
| 206882 | инцидент | 10.12.2020 | AS-350B3 | RA-07206 | ложное срабатывание сигнализации о пожаре в отсеке двигателя | SCF-NP |
| 207007 | инцидент | 16.12.2020 | Ми-8АМТ | RA-22478 | при заруливании на стоянку столкновение лопастей НВ с деревом | GCOL |
| 207005 | инцидент | 16.12.2020 | B737-800 | VQ-BDO | невыпуск закрылков | SCF-NP |
| 207002 | инцидент | 16.12.2020 | Ми-171 | RA-22457 | падение мощности СУ № 2 | SCF-PP |
| 207063 | инцидент | 19.12.2020 | B737-500 | VQ-BJT | некорректная работа САРД | SCF-NP |
| 207083 | инцидент | 20.12.2020 | B777-300 | VQ-BZD | падение уровня гидрожидкости в левой гидросистеме | SCF-NP |
| 207141 | инцидент | 23.12.2020 | DHC-8-311 | VQ-BVH | незакрытие створок шасси | SCF-NP |
| 207222 | инцидент | 27.12.2020 | A-319 | VQ-BBA | ложная сигнализация открытия двери заднего багажного отсека | SCF-NP |